****

**19 au 21 janvier 2024**

**8ème Winter Romania Historic Rally**

**Additif 1.b**

**Art 4.2. Règlementation Roues et pneumatiques**

La marque et le type de pneumatique est libre.

Les pneumatiques de type Neige, Thermo-gomme ou Terre sont autorisés.

Les clous ou pointes carrées, triangulaires ou autres « pyramidaux » sont interdits.

- Les clous, de forme cylindrique doivent être injectés par l’extérieur du pneu et doivent avoir les dimensions maximales suivantes :

Diamètre 6.5mm x longueur 15mm, 2 collerettes minimum, dépassement maximum de la bande de roulement 1.8mm.

- Les pointes doivent être également cylindriques.

Seuls sont admis les pneumatiques conformes à l’usage routier des pays traversés, portant l’indication “DOT” ou “E” estampillée sur leurs flancs.

L’usage de pneumatiques cloutés est autorisé en fonction de l’état des routes (neige, verglas, etc...) et en respect du Code de la Route du pays (Roumanie).

**En cas de non-respect :**

1re infraction = avertissement

2e infraction = pénalité de 300 €

Des juges de fait postés sur le parcours vérifieront le respect de cet article

**Dimensions maximum des crampons**

* Les clous doivent être montés à l’extérieur du pneumatique

(Studs must be mounted on the outside of the tyre)

* Le clou doit être solide, de forme cylindrique à tête plate

(Studs must be solid, have cylindrical shape and be flatly chopped)

* La coupe transversale des clous doit être en forme circulaire et pleine à quelque endroit que ce soit

(Cross-section of the studs be in full circular shape at any place of the stud)

* Le clou ne doit pas être tubulaire à quelque endroit que ce soit.

(Stud must not be tubular at any place of the stud)

* Le clou doit être solide, trous intérieurs ou tubes creux ne sont pas admis

(Stud block must be solid, inner holes or tubes are not allowed)

* Le diamètre de la semelle du clou est de 6.5 mm maximum

(Maximum diameter of the stud sole is 6.5 mm)

* Le diamètre minimal de la tête de clou est de 2,3mm. La base doit être solide, en forme cylindrique et plate.

(Minimum diameter of the metal stud core is 2,3mm. Core must be solid, have cylindrical shape and be flatly chopped)

* La longueur totale du clou ne doit pas dépasser 15 mm

(Studs must not be longer than 15 mm)

* Le poids maximum du clou est de 4 grammes

(Maximum weight of the stud is 4 grams)

* Le nombre de clous ne doit pas dépasser les **12 unités sur les 1 décimètre** de la circonférence de la roue

(Maximum number of the stud not exceed 12 units at any decimetre of wheel circumference.)

****